中華民國地下管道技術協會　函
地址：台北市虎林街60巷20-2號
承辦人：林佳霏
電話：（02）27653911  
傳真：（04）22858728
受文者：
發文日期：中華民國106年8月29號
發文字號：（106）技協秘字第011號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：前瞻免開挖技術國際論壇—地下管線水平導鑽(HDD)之設計施工與品管海報兩張、議程兩張。
主旨：本會擬於2017年10月02至03日，分別於台中、高雄舉辦兩場前瞻免開挖技術國際論壇，檢送兩場海報及議程，敬請  貴單位踴躍派員參與。
說明:
1、 水平導鑽(HDD)為利用水平導向鑽掘方法穿越障礙物底部(如河流、鐵公路、保護區等)來設置地下管線之前瞻免開挖(No-Dig)技術。近年來該項技術於國際上之發展及應用大為進步，安裝管線口徑可大道1200m，鑽掘長度可達3公里以上，除廣泛用於工業管線、自來水管外，並進一步用於取水管、放流管等新興領域。
2、 鑑於此工法之優越性及其於我國之應用潛力，本會於2017年10月02至03日，分別於台中、高雄舉辦兩場國際論壇，期能提升我國地下管線免開挖相關之技術能力
3、 時間：台中場 : 2017年10月02日（星期一）13:30；
      高雄場 : 2017年10月03日（星期二）13:30。
地點：台中場:台中市國立中興大學土木環工大樓 B1 第三會議室；
      高雄場:高雄市政府鳳山行政中心多媒體視聽會議廳
4、 報名時間、方式：即日起至9月27日止或額滿為止，一律採網路報名，報名網址https://goo.gl/forms/PtONJ8mW9YzhCPPE3 
5、 費用：採現場繳費，費用新台幣500元整。中華民國地下管道協會(CTSTT)個人會員及團體會員免費；非會員可現場繳費加入CTSTT免費聽講並享有2017年之會籍。
6、 聯絡方式：若有疑問請洽電話: (04)22840438轉207  或  E-mail: zoradcrc@gmail.com  (林佳霏小姐)
7、 檢附台中場及高雄場海報及研討會議程各一張，本活動納入公務人員終身學習及技師認證時數。
正本：
副本：本會秘書處
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International Seminar on Trenchless Technology—
Design, Construction, and Quality Control for
HDD Construction of Underground Pipeline (Taichung)
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International Seminar on Trenchless Technology—
Design, Construction, and Quality Control for
HDD Construction of Underground Pipeline (Kaohsiung)
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